DİVRİĞİ – KARS DEMİRYOLU HATTININ REHABİLİTASYONU PROJESİ
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	TEKNİK ÖZELLİKLER

	Güzergah Uzunluğu
	667 km
	Tünel Adedi
	179

	Tasarım Hızı
	70-120 km/saat
	Toplam Tünel Boyu 
	58 km

	Yolcu Tahmini
	1,3 milyon yolcu/yıl
	Viyadük Adedi
	3

	Yük Tahmini
	20 milyon ton/yıl
	Toplam Viyadük Boyu 
	0,83 km



Proje Hakkında Genel Bilgi
[bookmark: _GoBack]Cumhuriyet dönemi ilk inşa edilen demiryollarından olan bu hat, kendi zamanının işletme ve hız koşullarına göre hazırlanan geometrisi ve istasyon uzunlukları ile halen kullanılmaktadır. 
Gerçekleştirilecek olan Proje ile hat tamamen modern elektrifikasyon/sinyalizasyon ile donatılacak, bunun yanı sıra  ilave yan hatlar, istasyon uzatmaları, yeni sanat yapıları, tünel gabari genişletmeleri, hemzemin geçitlerin kontrollü hale getirilmesi, Dağıtık Akustik Algılama Sistemleri, anklaşman ve enerji iletim hatları tesis edilmesi gibi modernizasyon uygulamaları vasıtasıyla hatta ilişkin kapasite darboğazı ortadan kaldırılacaktır.
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