DÖRTYOL- HASSA DEMİRYOLU BAĞLANTISI
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	TEKNİK ÖZELLİKLER

	Güzergah Uzunluğu
	1. Etap 25 km
	Yolcu Tahmini
	16,3 milyon yolcu/yıl

	Tasarım Hızı
	160 km/saat
	Yük Tahmini
	2,94 milyon ton/yıl



Proje Hakkında Genel Bilgi
Projenin 1. Etabında 18,78 Km uzunluğunda 2 adet Karayolu tüneli ile yine 18,78 Km uzunluğunda tek tüp demiryolu inşaatı işleri yapılacaktır. 
Bu Proje ile Dörtyol’dan Hassa Amanos Dağlarından yaklaşık 85 Km yolu kısaltarak Gaziantep’ten İskenderun Limanına hızlı ve güvenli erişim sağlanacaktır.
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