|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre** | **Numune Kabı** | **Laboratuvara Gönderilecek Numune Miktarı** | **Koruma Şekli** | **Laboratuvarda Saklama Süresi** |
| **ASFALT LABORATUVARI** |  |  |  |  |
| DERZ DOLGU | Orijinal Ambalaj | Üretici Firmanın Paketleme Miktarına Bağlı Olarak | Ağzı Kapalı Olarak | 1 Ay |
| AGREGA NUMUNELERİ( Her Grup Malzeme İçin Ayrı Ayrı) | Çuval | Her Gruptan Min. 50 kg | Ağzı Kapalı Olarak | 1 Ay |
| BİTÜM | Metal Ambalaj | Min. 20 kg | Metal AmbalajındaAğzı Kapalı Olarak | 1 Ay |
| **BETON LABORATUVARI** |  |  |  |  |
| AGREGA NUMUNELERİ( Her Grup Malzeme İçin Ayrı Ayrı) | Çuval | Her Gruptan Min. 100 kg | Ağzı Kapalı Olarak | 1 Ay |
| BLOK TAŞ NUMUNESİ | Çuval | Min. 75 kg (Birkaç parçadan oluşan) | Ağzı Kapalı Olarak | 1 Ay |
| **NÜKLEER ÖLÇÜM LABORATUVARI** |  |  |  |  |
| ÇİMENTO | Orijinal Paketinde ve Hava Almaz Ambalaj içerisinde | 100 kg | Ağzı Kapalı Olarak | 1 Ay |
| BETON KARIŞIM SUYU | Bidon | 5 lt | Ağzı Kapalı Olarak | 1 Ay |
| **TOPRAK ve ZEMİN LABORATUVARI** |  |  |  |  |
| AGREGA NUMUNELERİ( Her Grup Malzeme İçin Ayrı Ayrı) | Çuval | Her Gruptan Min. 100 kg | Ağzı Kapalı Olarak | 1 Ay |
| SU MUHTEVASI DENEY NUMUNESİ | Doğal rutubetini kaybetmeyecek şekilde | Yeterli Miktarda | Numune alıcıdan çıkarılmış ve muhafazalı halde | --- |