**DENİZKONAK, UĞURLU VE ÇAMALTI KÖYLERİ BALIKÇI BARINAĞI İNŞAATI** 

Proje Bedeli : 9.911.000 TL

Başlangıç - Bitiş : 11.04.2016 – 01.11.2019

Kapasite : 30 adet küçük tekne

Teknik Özellikler : 230 m Ana, 120 m Tali Mendirek, 25 m (-3 m)lük, 108,30 m

(-2 m)lik, 40 m Çekek Yeri, Beton Saha Kaplama ve Geri Saha Dolgusu,