**KANAL İSTANBUL**

Konumu : İstanbul İlinde, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda

**Teknik Özellikler**

Uzunluk : 45 km

Taban Genişliği (minimum) : 275 m

Derinlik : 20,75 m

Kanal İstanbul mühendislik çalışmaları kapsamında;

* Mevcut Durum Tespiti
* Kanal Güzergâhı ile İlgili Çalışmalar
* Belirlenen Koridorun Saha İncelemesinin/Değerlendirmesinin Yapılması
* Seçilen Koridorun Detaylı Saha Etütlerinin ve Çalışmalarının Yapılması
* İşletme Senaryolarının Oluşturulması ve Uygulanacak Kanal Genişliğinin Belirlenmesi
* Çevresel Etki Değerlendirme Modellerinin Hazırlanması
* Kanal Ön Projeleri ve Diğer Yapılara Ait Kavramsal Projelerin Hazırlanması
* Altyapı Deplasman Önerileri ve Kavramsal Projelerin Hazırlanması
* Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması

çalışmaları tamamlanmıştır.

[](javascript:;" \o "Fotoğraf Galerisi)



